Применение: Выполнение численного расчёта на ПО, использующим срединную поверхность. В основном протяжённые поверхности. Цель – восстановление геометрии крыла в будущем по срединной поверхности.

Необходимо строить срединную поверхность, учитывая только выделенные(значащие) элементы. Чтобы расстояние от срединной поверхности до этих элементов было одинаковым.

Программа должна сама понимать, когда их учитывать, а когда нет. Поверхность строить без артефактов одной линией.



